**積み重ねられた防爆技術**

**耐圧防爆の電気式ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は，積み重ねられた技術によって厳しい周囲環境でも使用可能です。**

防爆エリアでの使用向けに特別設計された，リニアアクチュエーター用ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は，積み重ねられた技術を基に個々のアプリケーションに対応することを目指しています。ポジションインジケーターは，耐圧防爆の堅牢なアルミニウム製ケーシングを備え，防爆構造の種類としては「安全増防爆」となっています。加えて内部のすべての可動部品は長寿命設計となっております。

ポジションインジケーター GEMÜ 1205 は無段階調整が可能なマイクロスイッチを装備しており，これにより，ストローク 2 ～ 70 mm のバルブの開閉ポジションを正確に検知することができます。

このポジションインジケーターは，ATEX 規格カテゴリー 2，ゾーン 1 およびゾーン 21 の 防爆エリアで求められる条件，また -20°C までの過酷な低温条件での使用に耐えるように設計されています。