**Lisää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilejä**

**Ingelfingeniläinen venttiiliasiantuntija GEMÜ laajentaa sähkömoottorikäyttöisten suoraistukka-, vinoistukka- ja kalvoventtiilien tuotevalikoimaansa.**

Sähkömoottorikäyttöisestä kalvoventtiilistä [GEMÜ R629 eSyLite](https://www.gemu-group.com/de_DE/ventiltechnik/membranventile/produktliste/membranventil-r629/) on nyt saatavana myös kalvokoot MG 10 ja MG 40 kattaen näin nimelliskoot DN 12–50. Avaus-/sulkusovellusten Basic-toimilaitteena GEMÜ eSyLite täydentää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilimallisarjoja GEMÜ eSyStep ja GEMÜ eSyDrive perusversiosegmentissä. GEMÜ eSyLite -mallissa on vakiovarusteena optinen asennon näyttö ja manuaalinen hätäkäyttö, minkä lisäksi integroitu varavirtamoduuli on saatavana lisävarusteena. Sähkömoottorikäyttöinen 2/2-tiekalvoventtiili GEMÜ R629 eSyLite tarjoaa taloudellisen vaihtoehdon muovisille magneettiventtiileille ja sähkömoottorikäyttöisille muovisille palloventtiileille. GEMÜn HighFlow-runko takaa venttiilin hyvän virtauskäyttäytymisen ja hiukkasia kuljettavien väliaineiden hyvän keston. Lisäksi GEMÜ eSyLite -toimilaite voidaan asentaa myös M-lohkoventtiileihin.

Lisäksi Universal-toimilaitteen GEMÜ eSyStep kokovalikoimaa laajennettiin yhdellä koolla. Tämän myötä istukkaventtiileistä [GEMÜ 543](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-543) ja [553 eSyStep](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-553) on nyt saatavilla nimelliskoot DN 6 ja DN 15–50. Kalvoventtiileillä [GEMÜ 639](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-639) ja [R639 eSyStep](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-R639) voidaan vastedes kattaa nimelliskoot DN 4–32. GEMÜ eSyStep -toimilaitteella varustetut venttiilit ovat saatavissa avaus-/sulkumalleina tai asennonsäätömalleina. IO-Link-liitäntä mahdollistaa prosessi- ja parametritietojen vaihdon helposti ja yksinkertaisesti. Ne sopivat siten erinomaisesti sekä avaus-/sulkusovelluksiin että yksinkertaisiin säätösovelluksiin. Kapean rakenteen ansiosta GEMÜ eSyStep -toimilaite soveltuu täydellisesti käytettäväksi

M-lohkoventtiileissä.

Sähkömoottorikäyttöisten venttiilien valikoimaan lisättyjen nimelliskokojen myötä GEMÜ laajentaa paineilmajärjestelmien energiatehokkaiden vaihtoehtojen tarjontaa.



Kuvateksti: Uudet sähkömoottorikäyttöiset venttiilit GEMÜ R629 eSyLite sekä GEMÜ R639, 639, 543 ja 533 eSyStep (vasemmalta oikealle)