**Utökat sortiment av elstyrda ventiler**

**Ventilspecialisten GEMÜ i tyska Ingelfingen fortsätter att utöka sin produktportfölj på området elektromotoriskt manövrerade membranventiler och sätesventiler med rakt eller vinklat säte.**

Nu finns den elstyrda membranventilen [GEMÜ R629 eSyLite](https://www.gemu-group.com/de_DE/ventiltechnik/membranventile/produktliste/membranventil-r629/) även i membranstorlekarna 10 och 40, vilket innebär att den täcker in diametrarna DN 12 till 50. GEMÜ eSyLite används vid enkla öppen/stängd-applikationer som ett komplement till de elstyrda ventilerna i serierna GEMÜ eSyStep och GEMÜ eSyDrive i instegssegmentet. Optisk lägesindikering och manuellt nödreglage är standard på GEMÜ eSyLite och en inbyggd reservströmsmodul finns som tillval. Det gör den elstyrda 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R629 eSyLite till ett ekonomisk alternativ till magnetventiler och eldrivna kulventiler av plast. Tack vare GEMÜ HighFlow-huset har ventilen goda strömningsegenskaper och är okänslig för partikelhaltiga medier. Dessutom går GEMÜ eSyLite-manöverdonet även att montera på M-blockventiler.

Universalmanöverdonet GEMÜ eSyStep utökas också med en storlek. Det innebär att sätesventilerna [GEMÜ 543](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-543) och [553 eSyStep](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-553) nu finns att få i diametrarna DN 6 och 15 till 50. Med membranventilerna [GEMÜ 639](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-639) och [R639 eSyStep](https://www.gemu-group.com/webcode/?webcode=GW-R639) kommer man i framtiden att täcka in ett diameterområde från DN 4 till 32. Ventiler med GEMÜ eSyStep-manöverdon finns i öppen/stängd-utförande och som lägesregulator. Det är lätt att ändra process- och parameterdata via IO-Link-gränssnittet. Med andra ord är ventilerna tillförlitliga både i öppen/stängd-applikationer och enkla standardapplikationer. Tack vare den slanka konstruktionen passar GEMÜ eSyStep-manöverdonet också utmärkt

i M-blockventiler.

Genom att utöka sortimentet av elstyrda ventiler så att det omfattar ännu fler diametrar bygger GEMÜ vidare på sitt erbjudande om energieffektiva alternativ till tryckluftssystem.



Bildtext: De nya elstyrda ventilerna GEMÜ R629 eSyLite samt GEMÜ R639, 639, 543 och 533 eSyStep (från vänster till höger)